株式会社加藤グラビア製版跡地周辺の井戸水調査結果について

　株式会社加藤グラビア製版跡地（名古屋市昭和区御器所二丁目905番）の土壌・地下水汚染（平成24年10月5日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

１　調査日

平成24年10月18日

２　調査対象

周辺井戸　10本

３　調査結果

　工場跡地内の地下水で土壌汚染等処理基準を超えて検出された汚染物質について、周辺井戸水調査を行いました。結果は、調査項目において環境基準に適合していました。

単位：mg/L

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所　在　地 | | 昭和区  鶴舞四丁目 | 昭和区  御器所三丁目 | 昭和区  御器所三丁目 | 昭和区  御器所四丁目 | 地下水の  環境基準 |
| 株式会社加藤グラビア製版跡地からの距離 | | 北220m | 東360m | 南東330m | 南430m |
| 用　　　途 | | 生活用水 | 生活用水 | 生活用水 | 生活用水 |
| ストレーナーの位置 | | 50～58ｍ  82～86ｍ | 9～10ｍ | 48～64ｍ  68～72ｍ | 8ｍ |
| 調査項目 | 六価クロム化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.05以下 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所　在　地 | | 昭和区  御器所四丁目 | 昭和区  御器所四丁目 | 昭和区  村雲町 | 昭和区  村雲町 | 地下水の  環境基準 |
| 株式会社加藤グラビア製版跡地からの距離 | | 南東450m | 南東500m | 西380m | 南西520m |
| 用　　　途 | | 生活用水 | 生活用水 | 生活用水 | 生活用水 |
| ストレーナーの位置 | | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 調査項目 | 六価クロム化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.05以下 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所　在　地 | | 昭和区  出口町 | 昭和区  出口町 | 地下水の  環境基準 |
| 株式会社加藤グラビア製版跡地からの距離 | | 南東510m | 南東540m |
| 用　　　途 | | 生活用水 | 生活用水 |
| ストレーナーの位置 | | 不明 | 不明 |
| 調査項目 | 六価クロム化合物 | <0.01 | <0.01 | 0.05以下 |

４　今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸では環境基準を超えた汚染は見られませんでしたが、報告者の宗教法人醫光寺に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。