名東クリーニング協同組合周辺の井戸水調査結果について

　名東クリーニング協同組合（名古屋市守山区2番17）の土壌・地下水汚染（平成29年1月4日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

１　調査日

平成29年1月23日

２　測定項目

テトラクロロエチレン及びその分解生成物

（塩化ビニルモノマー、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン）

３　調査結果

　周辺井戸4本について水質調査を行った結果、調査項目において環境基準に適合していました。

単位：mg/L

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所　在　地 | | 守山区  藪田町 | 守山区  大谷町 | 守山区  苗代二丁目 | 守山区  大谷町 | 地下水の  環境基準 |
| 名東クリーニング  協同組合からの距離 | | 北東500m | 北西350m | 南西450m | 北西450m |
| 用　　　途 | | 工業用 | 生活用 | 生活用 | 生活用 |
| ストレーナーの位置 | | 70-75m | 10m | 65-80m | 不明 |
| 調査項目 | 塩化ビニルモノマー | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002以下 |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.1以下 |
| 1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.04以下 |
| トリクロロエチレン | 0.006 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01以下 |
| テトラクロロエチレン | 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.01以下 |

４　今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸では環境基準を超えた汚染は見られませんでしたが、報告者に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。