大高南特定土地区画整理事業地内周辺の井戸水調査結果について

　大高南特定土地区画整理事業地内（名古屋市緑区大高町字池之内、字奥平子、字平子、字山之田 他）の地下水汚染（平成18年8月23日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

1　調査日

平成18年8月31日

2　調査対象

周辺井戸　4本

3　調査結果

　事業地内の地下水で土壌汚染等処理基準を超えて検出された汚染物質等について、周辺井戸水調査を行いました。結果は、調査した全ての井戸において環境基準に適合していました。

単位：mg/L

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所　　　在　　地 | 緑区大高町 | 緑区大高町 | 緑区大高町 | 緑区大高町 | 地下水の環境基準 |
| 大高南特定土地区画整理事業地内からの距離 | 北450ｍ | 東100ｍ | 東150ｍ | 東150ｍ |
| 用　　　　　　途 | 工業用 | 工業用 | 飲用 | 飲用 |
| ストレーナーの位　　　　　置 | 19～39ｍ | 不明 | 不明 | 不明 |
| 調査項目 | 水銀及びその化合物 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005以下 |
| 鉛及びその化合物 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01以下 |
| 砒素及びその化合物 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01以下 |
| ふっ素及びその化合物 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.8以下 |
| ほう素及びその化合物 | <0.02 | 0.08 | <0.02 | <0.02 | 1以下 |

4　今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸では環境基準を超えた汚染は見られませんでしたが、名古屋市大高南特定土地区画整理組合に対し、引き続き必要な追加調査及び対策を実施するよう指導を行います。