ニッセイ駐車場瑞穂パーキング周辺の井戸水調査結果について

ニッセイ駐車場瑞穂パーキング（名古屋市瑞穂区912番）の土壌・地下水汚染（平成28年2月8日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

１　調査日

平成28年2月15日

２　調査対象

周辺井戸4本

３　調査結果

事業地内の地下水で土壌汚染等処理基準を超えて検出された汚染物質について、周辺井戸水調査を行いました。結果は、調査項目において環境基準に適合していました。

単位：mg/L

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所　在　地 | 瑞穂区佃町 | 瑞穂区塩入町 | 南区豊一丁目 | 南区豊三丁目 | 地下水の環境基準 |
| ニッセイ駐車場瑞穂パーキングからの距離 | 東700m | 北東200m | 南西750m | 南西900m |
| 用　　　途 | 生活用 | 工業用 | 工業用 | 工業用 |
| ストレーナーの位置 | 不明 | 89-95m | 29-30m | 95.6-112.2m124.2-129.3m147.8-153.3m159.4-164.9m170.9-182.0m |
| 調 査 項 目 | 塩化ビニルモノマー | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0009 | 0.002以下 |
| 1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.04以下 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.006以下 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01以下 |
| テトラクロロエチレン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.01以下 |

４　今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸では環境基準を超えた汚染は見られませんでしたが、報告者のニッセイ株式会社に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。