ＪＯＭＯ名駅ステーション跡地周辺の井戸水調査結果について

　ＪＯＭＯ名駅ステーション跡地（名古屋市中村区名駅四丁目3番12号）の土壌・地下水汚染（平成21年12月18日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

１　調査日

平成21年12月22日

２　調査対象

周辺井戸　4本

３　調査結果

　事業地内の地下水で土壌汚染等処理基準を超えて検出された汚染物質について、周辺井戸水調査を行いました。結果は、調査項目において全て環境基準に適合していました。

単位：mg/L

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所　在　地 | 中村区名駅一丁目 | 中村区名駅四丁目 | 中村区名駅四丁目 | 中村区名駅四丁目 | 地下水の環境基準 |
| ＪＯＭＯ名駅ステーション跡地からの距離 | 南西580m | 南東210m | 北東200m | 西80m |
| 用　　　途 | 一般飲用 | 工業用 | 工業用 | 生活用水 |
| ストレーナーの位置（ｍ） | 195～201、207～218、221～225、245～249 | 不明 | ～10 | 96～107 |
| 調査項目 | ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01以下 |

４　今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸では環境基準を超えた汚染は見られませんでしたが、報告者の株式会社ジャパンエナジー中部支店に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。