ＪＯＭＯ千成通ステーション跡地周辺の井戸水調査結果について

　ＪＯＭＯ千成通ステーション跡地（名古屋市中村区千成通1丁目50番地）の土壌・地下水汚染（平成22年4月22日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

１　調査日

平成22年5月7日

２　調査対象

周辺井戸　4本

３　調査結果

　事業地内の地下水で土壌汚染等処理基準を超えて検出された汚染物質について、周辺井戸水調査を行いました。結果は、調査項目において全て環境基準に適合していました。

単位：mg/L

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所　在　地 | | 中村区  熊野町 | 中村区  白子町 | 中村区  二ツ橋町 | 中村区  権現通 | 地下水の  環境基準 |
| ＪＯＭＯ千成通ステーション跡地からの距離 | | 南320m | 西300m | 北東270m | 東360m |
| 用　　　途 | | 工業用水 | 生活用水 | 生活用水 | 工業用水 |
| ストレーナーの位置（ｍ） | | 87～89ｍ | 不明 | 不明 | 10～15ｍ |
| 調査項目 | ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01以下 |

４　今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸では環境基準を超えた汚染は見られませんでしたが、報告者の株式会社ジャパンエナジー中部支店に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。