新日本石油株式会社Dr.Drive枇杷島サービスステーション

周辺の井戸水調査結果について

　新日本石油株式会社Dr.Drive枇杷島サービスステーション（名古屋市西区枇杷島1-20-16）の土壌・地下水汚染（平成19年4月18日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

1　調査日

平成19年4月23日

2　調査対象

周辺井戸　3本

3　調査結果

　事業地内の地下水で土壌汚染等処理基準を超えて検出された汚染物質について、周辺井戸水調査を行いました。結果は、調査項目において全て環境基準に適合していました。

単位：mg/L

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所　　在　　地 | 西区枇杷島一丁目 | 西区栄生二丁目 | 西区栄生三丁目 | 地下水の環境基準 |
| 新日本石油株式会社Dr.Drive枇杷島サービスステーションからの距離 | 北東50ｍ | 南東400ｍ | 南西200ｍ |
| 用　　　　　　途 | 工業用 | 生活用 | 工業用 |
| ストレーナーの位置 | 25～26ｍ | 不明 | 不明 |
| 調査項目 | ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01以下 |

4　今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸では環境基準を超えた汚染は見られませんでしたが、新日本石油株式会社中部支店に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。