名古屋市南陽工場周辺の井戸水調査結果について

　名古屋市南陽工場敷地内（名古屋市港区藤前二丁目101番地）の地下水汚染（令和5年9月28日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

１　調査日

令和5年10月20日

２　調査項目

　　クロロエチレン

３　調査結果

　周辺井戸2本について水質調査を行った結果、調査項目において環境基準に適合していました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　単位：mg/L

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所　在　地 | 港区藤前四丁目 | 港区藤前一丁目 | 地下水の環境基準 |
| 名古屋市南陽工場からの距離 | 西 約750 m | 北西 約500 m |
| 用　　　途 | 工業用水 | その他 |
| ストレーナーの位置 | 120-150 m | 147-152 m170-182 m196-202 m |
| 調査項目 | クロロエチレン | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.002 以下 |

４　今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸において環境基準を超えた汚染は見られませんでしたが、報告者に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。