天白区天白町戸建住宅予定地周辺の井戸水調査結果について

　天白区天白町戸建住宅予定地（天白区天白町大字平針字黒石2865他）の土壌・地下水汚染（平成20年9月2日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

１　調査日

平成20年9月3日

２　調査対象

周辺井戸　6本

３　調査結果

　事業地内の地下水で土壌汚染等処理基準を超えて検出された汚染物質について、周辺井戸水調査を行いました。結果は、調査項目において全て環境基準に適合していました。

　　単位：mg/L

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所　　在　　地 | 天白区天白町 | 天白区天白町 | 天白区天白町 | 地下水の環境基準 |
| 天白区天白町戸建住宅予定地からの距離 | 北250m | 東400m | 東500m |
| 用　　　　　　途 | その他 | その他 | 飲用 |
| ストレーナーの位置 | 65m | 55m | 約85～95m |
| 調査項目 | 砒素及びその化合物 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01以下 |
| ふっ素及びその化合物 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.8以下 |
| 所　　在　　地 | 天白区天白町 | 天白区天白町 | 天白区天白町 | 地下水の環境基準 |
| 天白区天白町戸建住宅予定地からの距離 | 東500m | 南東500m | 北東100m |
| 用　　　　　　途 | 飲用 | 飲用 | 飲用 |
| ストレーナーの位置 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 調査項目 | 砒素及びその化合物 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01以下 |
| ふっ素及びその化合物 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.8以下 |

４　今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸では環境基準を超えた汚染は見られませんでしたが、報告者のタクトホーム株式会社に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。