（仮称）名古屋市東区白壁三丁目計画予定地周辺の井戸水調査結果について

しらかべ

　（仮称）名古屋市東区白壁三丁目計画予定地（名古屋市東区白壁三丁目1001番、1003番）

の地下水汚染（平成25年9月24日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のと

おりとりまとめましたのでお知らせします。

記

１　調査日

平成25年10月7日、10日

２　調査対象

周辺井戸　11本

３　調査結果

　事業予定地の地下水で土壌汚染等処理基準を超えて検出された汚染物質について、周辺井戸水調査を行いました。結果は、調査項目において環境基準に適合していました。

単位：mg/L

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所　在　地 | 東区主税町 | 東区白壁四丁目 | 東区白壁四丁目 | 東区白壁四丁目 | 地下水の環境基準 |
| 事業予定地からの距離 | 南東300m | 南東300m | 南300m | 南300m |
| 用　　　途 | 生活用水 | 生活用水 | 一般飲用水 | 生活用水 |
| ストレーナーの位置 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 調査項目 | ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01以下 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所　在　地 | 東区主税町 | 東区主税町 | 東区白壁三丁目 | 東区白壁五丁目 | 地下水の環境基準 |
| 事業予定地からの距離 | 南350m | 南東450m | 東350m | 東450m |
| 用　　　途 | 生活用水 | 生活用水 | 一般飲用水 | 生活用水 |
| ストレーナーの位置 | 15-19m23-27m | 不明 | 不明 |  76- 83m 92-117m137-150m |
| 調査項目 | ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01以下 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所　在　地 | 東区芳野一丁目 | 北区大杉一丁目 | 北区大杉一丁目 | 地下水の環境基準 |
| 事業予定地からの距離 | 東450m | 北東200m | 北東200m |
| 用　　　途 | 生活用水 | 生活用水 | 生活用水 |
| ストレーナーの位置 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 調査項目 | ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01以下 |

４　今後の対応

汚染原因の究明のため、汚染が見つかった井戸周辺の事業場における有害物質使用状　況等の調査を行います。