株式会社ENEOSウイング柴田TS周辺の井戸水調査結果について

　株式会社ENEOSウイング柴田TS（名古屋市南区1丁目6番地）の土壌・地下水汚染（平成29年2月15日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

１　調査日

平成29年2月27日、3月13日

２　測定項目

ベンゼン

３　調査結果

　周辺井戸2本について水質調査を行った結果、調査項目において環境基準に適合していました。

単位：mg/L

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所　在　地 | | 南区柴田町 | 南区鳴浜町 | 地下水の  環境基準 |
| 株式会社ENEOSウイング柴田TSからの距離 | | 南西400m | 南東300m |
| 用　　　途 | | 生活用 | 生活用 |
| ストレーナーの位置 | | 88-92m  94-98m  116-120m | 不明 |
| 調査項目 | ベンゼン | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.01 以下 |

４　今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸では環境基準を超えた汚染は見られませんでしたが、報告者に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。